Qualité de service (QoS)

Le module de QoS 1) Quality Of Service permet de régler la priorité des flux sortants de votre iPasserelle. Bien régler la QoS est une étape importante pour fluidifier les connexions, éviter qu'un utilisateur ralentisse tout le réseau en téléchargeant massivement, et surtout, donner la plus haute priorité aux flux temps réels comme la VoIP 2) Voice Over IP, désigne l'ensemble des technique de diffusion de voix par les technologies basées sur le protocole IP

QoS

En règle générale, seules les valeurs Uplink et Downlink (respectivement bande passante montante et bande passante descendante) doivent être configurées. Pour le reste, l'iPasserelle ajustera au mieux les différents flux. Les valeurs de Uplink et Downlink sont en kilo bits par seconde (et non pas en kilo octets). Pour un fonctionnement optimal, il faut mesurer les valeurs maximales de votre connexion Internet, et réduire légèrement ces valeurs (entre 80 et 90% des valeurs mesurées).

Lors de l'installation de votre iPasserelle, Firewall Services a ajusté les paramètres afin d'optimiser la qualité de service. Si les caractéristiques de votre abonnement internet changent, vous pouvez nous en informer afin que nous le ré-ajustions.