Pour les curieux

Ce chapitre s'adresse aux plus curieux d'entre vous qui veulent en savoir d'avantage sur les différents protocoles en jeux dans la réception et l'envoi d'emails.

POP, IMAP, SMTP quésaco ?

Vous avez certainement déjà vue ces différents sigles, mais que veulent-ils dire, et à quoi servent-ils ? Dans la gestion des emails, il faut savoir que l'envoi et la réception sont gérés de façon indépendante. Pour la réception des mails, les deux protocoles les plus utilisés sont le POP (version 3) et l'IMAP (version 4). Le SMTP est utilisé pour l'envoi des emails (entre vous et votre serveur mais également entre les différents serveurs, jusqu'à celui de votre destinataire).

POP

Le POP, abrégé de Poste Office Protocol, est le plus ancien protocole utilisé pour la réception des emails. Son fonctionnement est assez simple, lorsque vous vous connectez sur votre serveur en POP, votre client de messagerie télécharge les nouveaux messages en local sur votre poste. En général, ces messages sont également supprimés du serveur. Le port utilisé par le protocole POP est par défaut le 110 (ou le 995 pour la version sécurisée)

IMAP

Le protocole IMAP, abrégé de Internet Mail Access Protocol, a été mis au point plus tard, afin de palier les défauts du POP. Lorsque vous relevez vos mails en IMAP, votre client de messagerie synchronise l'arborescence des vos mails entre le serveur et votre poste. Cette différence présente plusieurs avantages:

vos mails restent sur le serveur, et sont ainsi sauvegardés plus facilement

vous pouvez relever vos mails depuis n'importe quel client, vous verrez toujours la même organisation de vos mails (tout vos dossiers et sous-dossiers)

si vous déplacez, lisez ou supprimez un message depuis un client (par exemple le webmail), la modification se fera automatiquement sur tout vos autres clients (par exemple Thunderbird)

si votre poste tombe en panne, ou que vous perdez vos données (panne de disque dur par exemple), pas de panique. Vos mails sont toujours sur le serveur, il vous suffit de reconfigurer un client de messagerie, et vous retrouverez tout vos messages.

L'inconvénient de l'IMAP par rapport au POP est qu'il est un peu plus lent. Avec les connexions haut débit de plus en plus répandus, cet inconvénient tend à disparaître.

Le port utilisé par le protocole IMAP est par défaut le 143 (ou 993 pour la version sécurisée)

SMTP

Le protocole SMTP, abrégé de Simple Mail Transfert Protocol est quand à lui toujours utilisé pour l'envoi d'email. Le port utilisé par le protocole SMTP est par défaut le 25 (ou 465 pour la version sécurisée).

Sécurité des communications

Comme tout les « vieux » protocoles, le POP, l'IMAP et le SMTP ne sont pas sécurisés par défaut. Vos communications passent en « clair » sur le réseau. Cela signifie que quelqu'un se plaçant entre vous et votre serveur pourrait intercepter vos données (mot de passe, contenue des messages etc...). Pour palier à ce problème, des variantes sécurisées ont été mis au point. Le plus souvent, la sécurité est assurée par SSL (Secure Socket Layer). Qu'est-ce que cela change ? Pas grand chose à l'utilisation, simplement toutes les communications sont chiffrées, et authentifiées (c'est à ce moment que vous pouvez avoir un message d'erreur concernant le certificat, si le certificat du serveur n'a pas été acheté auprès une société spécialisée). On parle alors des protocoles POPs, IMAPs et SMTPs (le « s » signifiant « secure », c'est exactement le même principe que pour http: et https:). Dans leurs versions sécurisées, les ports utilisés par ces protocoles changent et deviennent 995 pour le POPs, 993 pour l'IMAPs et 465 pour le SMTPs.