Gestion des cartes RAID MegaRAID (LSI)

Acquittement de l'alarme sonore

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpSetProp AlarmSilence -a0

Vérification des volumes RAID

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -LdInfo -L2 -aAll

-a spécifie le contrôleur (0 s'il n'y en a qu'un, ou All pour tous) -L spécifie le volume RAID

Vérifications des disques (individuel)

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PdList -a0 | less

Configuration d'un disque en hotspare

Il faut d'abord repérer l'encosure et le slot number du disque que l'on veut configurer en hotspare (on peut obtenir ces information avec la commande juste au dessus), puis:

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PDHSP -Set -PhysDrv[10:3] -a0

En admettant que 10 est l'enclosure, et 3 le slot number

Vérifier la progression de la reconstruction

Il faut identifier le slot number et l'encolsure du disque en train de reconstruire, puis:

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PDRbld -ShowProg -PhysDrv [17:2] -aALL

Dans cette exemple, le slot number est 2 et l'encolure le 17

Identifier un disque

On peut allumer la diode orange pour identifier un disque si l'on connait l'enclosure et le slot number:

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PdLocate -start -physdrv[14:0] -a0

Récupérer le journal des évènements

Les carte de ce ype maintiennent un journal interne de leur évènements. On peut récupérer ce journal avec la commande suivante:

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -AdpEventLog -GetEvents -f mega.log -aALL

Mettre un disque hors ligne

Pour sortir manuellement un disque du RAID (le mettre hors ligne), on peut utiliser la commande suivante:

/opt/MegaRAID/MegaCli/MegaCli64 -PDOffline -PhysDrv[14:0] -a0