Configuration d'une passerelle Patton SmartNode 4634/4638

Les passerelles Patton 4634/4638 sont des boîtiers autonomes pouvant servir de passerelle entre ISDN et SIP. Ils peuvent donc remplacer les cartes Digium B410P (idéal pour la virtualisation par exemple, puisqu'on a pas besoin de faire du PCI Passthrough)

Connecter le boitier au réseau

La première chose à faire est de connecter le boitier au réseau local. Ce boitier disposant de deux interfraces, il faut connecter la patte WAN sur votre réseau (eth0/0), qui récupèrera la configuration réseau par DHCP. Attention, la patte LAN est en IP fixe (192.168.1.1), mais surtout, fournit du DHCP sur ce segment (donc, vaut mieux pas brancher la patte LAN sur votre réseau, vous risquez les petites joyeusetés d'avoir deux DHCP sur un segment )

Après avoir identifié l'adresse de votre patton, il faut se connecter sur l'interface web (http://<ip_du_boitier_>/). L'interface web étant quelque peu...... ce qu'elle est, il vaut mieux se contenter de l'utiliser pour faire des imports/exports de la configuration Voici un exemple de configuration de base, qui active 4 T0

#----------------------------------------------------------------# # # # SN4638/5BIS # # R6.1 2012-07-17 H323 SIP BRI # # 2012-12-04T13:34:26 # # SN/00A0BA062720 # # Generated configuration file # # # #----------------------------------------------------------------# cli version 3.20 administrator administrator password YNMdFwK2XvHf0XXz7ZROdw== encrypted clock local default-offset +02:00 webserver port 80 language en sntp-client sntp-client server primary 88.190.12.250 port 123 version 4 system ic voice 0 system clock-source 1 bri 0 0 clock-source 2 bri 0 1 profile ppp default profile tone-set default profile voip default codec 1 g711alaw64k rx-length 20 tx-length 20 codec 2 g711ulaw64k rx-length 20 tx-length 20 fax transmission 1 relay t38-udp profile pstn default profile sip default no autonomous-transitioning profile aaa default method 1 local method 2 none context ip router interface IF_IP_WAN ipaddress dhcp tcp adjust-mss rx mtu tcp adjust-mss tx mtu context cs switch national-prefix 0 international-prefix 00 routing-table called-e164 RT_ISDN_TO_SIP route T dest-interface IF_SIP routing-table calling-e164 RT_SIP_TO_ISDN route default dest-service SV_HUNT_ISDN strip_pref mapping-table calling-e164 to calling-e164 strip_pref map 0(033)?(.%) to \2 interface isdn IF_ISDN_0 route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP interface isdn IF_ISDN_1 route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP interface isdn IF_ISDN_2 route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP interface isdn IF_ISDN_3 route call dest-table RT_ISDN_TO_SIP interface sip IF_SIP bind context sip-gateway GW_SIP route call dest-table RT_SIP_TO_ISDN remote 192.168.10.1 service hunt-group SV_HUNT_ISDN drop-cause normal-unspecified drop-cause no-circuit-channel-available drop-cause network-out-of-order drop-cause temporary-failure drop-cause switching-equipment-congestion drop-cause access-info-discarded drop-cause circuit-channel-not-available drop-cause resources-unavailable route call 1 dest-interface IF_ISDN_0 route call 2 dest-interface IF_ISDN_1 route call 3 dest-interface IF_ISDN_2 route call 4 dest-interface IF_ISDN_3 context cs switch no shutdown authentication-service AUTH_ASTERISK realm 1 smartnode-gw username patton password LgwK6EtOvBQScY1PLvUXmaZY9Ce4jbB2M+rsrzh3fnY= encrypted location-service LS_ASTERISK domain 1 smartnode-gw identity-group default authentication inbound identity BNAIbc89124OLib2TCizbiCZ authentication inbound context sip-gateway GW_SIP interface WAN bind interface IF_IP_WAN context router port 5060 context sip-gateway GW_SIP bind location-service LS_ASTERISK no shutdown port ethernet 0 0 medium auto encapsulation ip bind interface IF_IP_WAN router no shutdown port ethernet 0 1 medium 10 half shutdown port bri 0 0 clock auto encapsulation q921 q921 uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn bind interface IF_ISDN_0 switch port bri 0 0 no shutdown port bri 0 1 clock auto encapsulation q921 q921 uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn bind interface IF_ISDN_1 switch port bri 0 1 no shutdown port bri 0 2 clock auto encapsulation q921 q921 uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn bind interface IF_ISDN_2 switch port bri 0 2 no shutdown port bri 0 3 clock auto encapsulation q921 q921 uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side user bchan-number-order ascending encapsulation cc-isdn port bri 0 3 no shutdown port bri 0 4 clock auto encapsulation q921 q921 uni-side auto encapsulation q931 q931 protocol dss1 uni-side net bchan-number-order ascending port bri 0 4 shutdown

Dans cet exemple, voilà les paramètres importants:

pass interface web: m2p4PATTON

secret (asterisk): BNAIbc89124OLib2TCizbiCZ

ip asterisk: 192.168.10.1

Créer un trunk dans FreePBX

Il faut ensuite créer un trunk dans FreePBX (un trunk SIP bien évidemment), dont les détails sont (à mettre dans la zone PEER DETAILS).

username=patton1
type=friend
secret=BNAIbc89124OLib2TCizbiCZ
qualify=300
insecure=very
host=192.168.10.11
dtmfmode=rcf2833
disallow=all
context=from-pstn
canreinvite=no
allow=alaw

En admettant que le boitier patton ait obtenu l'IP 192.168.10.11 par le DHCP (il est d'ailleurs recommandé de lui fixer une IP par votre DHCP, ou de lui mettre une IP fixe directement)

Debug isdn

il est possible de debuguer les apels isdn, pour cela, il faut se connecter en telnet sur le boitier (login administrator et le même mot de passe que pour l'interface web), puis taper ces commandes:

enable
configure
debug context sip-gateway transport detail 1
debug context sip-gateway signaling detail 1
debug ccisdn signaling