Activer l'enregistrement d'appel (*1)

Sous SME 7 (CentOS4), la version de SOX ne supporte pas l'argument -m (qui est censé mixer les deux canaux en un seul. L'enregistrement n'est donc pas hyper intéressant puisqu'il ne contient que la moitié des conversations. Pour corriger ce problème, il suffit d'indiquer à asterisk d'utiliser la commande soxmix:

echo 'MONITOR_EXEC=/usr/bin/soxmix' >> /etc/asterisk/globals_custom.conf asterisk -rx 'reload'

Pour avoir un bip de confirmation au début de l'enregistrement, il faut également rajouter une ligne dans le fichier /etc/asterisk/features_general_custom.conf:

echo 'courtesytone = beep' >> /etc/asterisk/features_general_custom.conf asterisk -rx 'reload'