Routage des faxes selon le DID

L'ensemble asterisk, hylafax et iaxmodem permet de router les faxes (transmis en général par mail, mais également possible vers une imprimante) en fonction du numéro appelé (DID ou SDA). Ainsi, un seul modem est nécessaire pour l'ensemble des utilisateurs, l'information du DID étant passée à hylafax, qui pourra router l'appel vers qui bon lui semble.

Créer une extension IAX2 pour IAXModem sur FreePBX

Configuration d'une extension correspondant à Iaxmodem (dans notre exemple, IAXModem aura le numéro d'extension 3000)

Configuration d'IAXModem

Éditer le fichier /etc/iaxmodem/iaxmodem-ttyIAX.cfg. Il devrait ressembler à ça:

device /dev/ttyIAX
owner uucp:uucp
mode 660
port 4570
#refresh 60
server 127.0.0.1
peername 3000
secret qzB3mZH0YiMkpHkwAvluRBPJrg
cidname "Nom de la société"
cidnumber 05XXXXXXXX
codec alaw

Dans cet exemple, qzB3mZH0YiMkpHkwAvluRBPJrg est le secret de l'extension créée précédemment.

Création d'un contexte pour les faxes

Il faut éditer le fichier /etc/asterisk/extensions_custom.conf. Ce fichier devrait être vierge. Il faut placer le code suivant dedans:

; fax perso avec routage sur DID
[hylafax]
exten => s,1,Dial(IAX2/3000/${FROM_DID},20,d)
exten => s,2,Hangup

Si on veut plusieurs extensions de fax (beaucoup de trafic), ça sera quelque chose du genre:

; fax perso avec routage sur DID
[hylafax]
exten => s,1,Dial(IAX2/3000/${FROM_DID},20,d)
exten => s,2,Dial(IAX2/3001/${FROM_DID},20,d)
exten => s,3,Hangup

Déclaration du contexte dans FreePBX

Dans FreePBX, il faut maintenant installer le module “Custom Destination”, puis créer une Destination comme ceci:

Custom Destnation: hylafax,s,1

Description: hylafax

Note: Pour le routage des Faxes

Voilà, il faut maintenant sélectionner le module Custom destination => hylafax comme extension de destination des faxes (au niveau des Inbound Routes)