Gestion du parfeu sur SME

Voici quelques astuce pour utiliser IPTABLE sur une SME.

Si par erreur, le parfeu est arrêté avec cette commande :

/etc/init.d/iptables stop

Il est possible de le relancer de cette façon :

/etc/init.d/masq start signal-event remoteaccess-update
L'arrêt supprimera toutes les règles IPTABLE, il n'est pas possible de relancer directement ce service. À noter que sur SME, la façon correcte d'arrêter le pare feu est via la commande: /etc/init.d/masq stop