Gestion du parfeu sur SME

Voici quelques astuce pour utiliser IPTABLE sur une SME.

Couper le parfeu

Si par erreur, arrête le pare feu avec cette commande:

/etc/init.d/iptables stop
L'arrêt supprimera toutes les règles IPTABLE, il n'est pas possible de relancer directement ce service. À noter que sur SME, la façon correcte d'arrêter le pare feu est via la commande: /etc/init.d/masq stop

Relancer le parfeu

/etc/init.d/masq start signal-event remoteaccess-update