Messagerie instantanée

Cette fonctionnalité est disponible en option sur iPasserelle.

Ce menu vous permet de configurer le service de messagerie instantanée de votre iPasserelle.

Accès aux services de messagierie instantanée: Permet de configurer l'état du service, et si le service doit être accessibles depuis l'extérieur

Passerelles: Permet d'activer les passerelles vers d'autres protocoles de messagerie instantanée (seul le réseau MSN est actuellement disponible). Lorsque'elles sont activée, les passerelles seront disponibles dans la liste des services (par les clients XMPP 1) eXtensible Messaging and Presence Protocol est le nom du protocole réseau utilisé. On l'appel également Jabber ). Chaque utilisateur pourra alors s'inscrire sur la passerelle avec ses identifiants du réseau

Mode de filtrage: Il est possible de filtrer les échanges avec des contacts extérieurs. Par défaut, toutes les communications sont autorisées. Pour activer le filtrage, sélectionnez d'abord le mode “Liste blanche” ou “Liste noire”, puis entrez une liste d'esception dans la zone de saisie en dessous.

Dans le mode liste blanche, seules les adresses indiquées dans la liste d'exception seront autorisées. À l'inverse, dans le mode liste noire, les adresses indiquées dans la liste d'exception seront bloquées.

Configuration des services de messagerie instantanée

Firewall-Services conseil l'utilisation du client gajim (http://gajim.org) sur les postes. Il possède de nombreux avantages:

Licence GNU GPL

Support de nombreuses XEP

Bonne implémentation du transfert de fichier

Support de la découverte de services

Support de l'inscription aux passerelles

Multi-plateforme (Windows, MAC OSX et Linux)

Le module de messagerie instantanée est basé sur les composant suivants:

Ejabberd, serveur XMPP développé par la société Process One: Site commercial site communautaire

smeserver-ejabberd, intégration à la distribution SME Server, développé par Jean-Paul Leclère, modifiée pour l'iPasserelle