Gestion de serveurs postfix

Postfix est un MTA très souple, qui peut être utilisé de beaucoup de façons différentes. Il peut utiliser les données d'un annuaire LDAP pour beaucoup de choses. Dans cet exemple, nous allons configurer deux serveurs postfix:

Le premier sera installé sur un serveur nommé proxy. Il sera chargé d'accepter les mails qui arrivent de l'extérieur, de vérifier que le domaine est bien géré chez nous, que l'adresse du destinataire est valide, il passera le tout à un filtre antispam et antivirus (via amavis), et remettra ensuite le mail à un serveur interne

Le serveur interne sera installé sur un serveur nommé mail. Ce serveur ne sera pas joignable directement depuis l'extérieur. Il remettra les mails à dovecot via le protocole LMTP, pour que dovecot les remette ensuite dans la boite de destination

Installation des plugins

Il faut installer les plugin systems et mail:

yum install fusiondirectory-plugin-systems fusiondirectory-plugin-mail

Configuration OpenLDAP

Il faut charger les schémas mail-fd et mail-fd-conf.

Créez ensuite un compte mail dans la branche DSA, ajoutez quelques indexes, et des ACL à votre serveur OpenLDAP, par exemple

[...] include /etc/openldap/schema/fusiondirectory/mail-fd.schema include /etc/openldap/schema/fusiondirectory/mail-fd-conf.schema [...] index gosaMailAlternateAddress,gosaMailForwardingAddress eq index postfixTransportTable eq index postfixMyDomain,postfixMyDestinations eq [...] access to attrs=gidNumber,homeDirectory,uidNumber by dn=cn=samba,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com ssf=256 write by dn=cn=unix,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="127.0.0.1" read by dn=cn=unix,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="[::1]" read by dn=cn=unix,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com ssf=256 read by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="127.0.0.1" read by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="[::1]" read by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com ssf=256 read by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" peername.ip="127.0.0.1" write by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" peername.ip="[::1]" write by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" ssf=256 write by self read by * none access to attrs=gosaMailQuota,gosaMailServer,gosaMailDeliveryMode,gosaMailAlternateAddress,postfixHeaderSizeLimit,postfixMailboxSizeLimit,postfixMessageSizeLimit,postfixMyDestinations,postfixMyDomain,postfixMyHostname,postfixMyNetworks,postfixRecipientRestrictions,postfixSenderRestrictions,postfixTransportTable by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="127.0.0.1" read by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="[::1]" read by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com ssf=256 read by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" peername.ip="127.0.0.1" write by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" peername.ip="[::1]" write by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" ssf=256 write by * none access to dn.subtree=ou=servers,ou=systems,dc=firewall-services,dc=com filter=(|(objectClass=fdImapServer)(objectClass=fdPostfixServer)) by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="127.0.0.1" read by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com peername.ip="[::1]" read by dn=cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com ssf=256 read by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" peername.ip="127.0.0.1" write by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" peername.ip="[::1]" write by group.exact="cn=admins,ou=Groups,dc=firewall-services,dc=com" ssf=256 write by * none [...]

Configuration dans FusionDirectory

Dans l'interface de FusionDirectory, on ne va déclarer un service postfix que sur le serveur de mail interne. Le serveur proxy utilisera la même configuration.

Dans l'ordre il faut:

Dans configuration, onglet mail, sélectionner la méthode Générique

Sur le serveur de mail, ajouter les services POP/IMAP générique et Postfix

Configurer le service postfix, en y déclarant notamment les domaines que vous gérez en internes

Configuration du proxy

Le serveur frontal (le proxy donc) va faire plusieurs choses

Vérifier que les mails qu'il reçoit sont bien à destination d'un des domaines gérés par le serveur internes (cette info sera récupérée de façon dynamique dans l'annuaire)

Vérifier que l'adresse mail du destinataire existe bien (info aussi récupérée en dynamique dans l'annuaire). Ça ne sert à rien d'accepter un mail si c'est pour que le serveur interne le rejette au final, alors autant faire le tri maintenant

Appliquer des filtres de bases (pas de relais pour n'importe qui, vérification des reverses, vérification auprès de plusieurs listes RHSBL/DNSBL etc...)

Gérer l'authentification sécurisée des clients qui sont à l'extérieur

Passer les mails à une moulinette Antivirus (clamav) et anti-spam (spamassassin) via amavis

Pour finir, si le mail à passé toutes ces étapes, il va le transmettre au serveur interne qui gère la boite du destinataire

Il est possible de gérer plusieurs serveurs de mails distincts en interne. le postfix frontal va demander à l'annuaire par quel serveur interne l'adresse mail en question est gérée. Dans cet exemple, il n'y en aura qu'un, mais rien n'empêche d'en avoir d'autres. La sélection du serveur se fait dans l'interface de FusionDirectory, dans l'onglet mail d'un utilisateur ou d'un groupe

Installation des composants

yum install amavisd-new postfix cyrus-sasl-ldap cyrus-sasl-ldap
La configuration de clamav, amavisd-new et spamassassin ne sera pas détaillée ici, d'autres tuto sur internet le feront bien mieux que moi. L'important est simplement d'avoir amavisd-new qui écoute sur l'adresse de bouclage port 10024, ce qui est le cas dans sa configuration par défaut

Configuration de postfix

/etc/postfix/master.cf (dans ce fichier, il faut simplement ajouter le fragment suivant, le reste peut être laissé par défaut. Cette partie est uniquement pour amavisd-new, vous pouvez la sauter si vous ne l'utilisez pas)

amavisfeed unix - - n - 2 lmtp -o lmtp_data_done_timeout=1200 -o lmtp_send_xforward_command=yes -o disable_dns_lookups=yes -o max_use=20 127.0.0.1:10025 inet n - n - - smtpd -o content_filter= -o smtpd_delay_reject=no -o smtpd_client_restrictions=permit_mynetworks,reject -o smtpd_helo_restrictions= -o smtpd_sender_restrictions= -o smtpd_recipient_restrictions=permit_mynetworks,reject -o smtpd_data_restrictions=reject_unauth_pipelining -o smtpd_end_of_data_restrictions= -o smtpd_restriction_classes= -o mynetworks=127.0.0.0/8 -o smtpd_error_sleep_time=0 -o smtpd_soft_error_limit=1001 -o smtpd_hard_error_limit=1000 -o smtpd_client_connection_count_limit=0 -o smtpd_client_connection_rate_limit=0 -o receive_override_options=no_header_body_checks,no_unknown_recipient_checks,no_milters

/etc/postfix/main.cf

queue_directory = /var/spool/postfix command_directory = /usr/sbin daemon_directory = /usr/libexec/postfix data_directory = /var/lib/postfix mail_owner = postfix myhostname = proxy.firewall-services.com mydomain = proxy.firewall-services.com mydestination = mynetworks = 10.10.0.0/16 transport_maps = ldap:/etc/postfix/ldap_transport.cf relay_recipient_maps = ldap:/etc/postfix/ldap_recipients.cf relay_domains = ldap:/etc/postfix/ldap_domains.cf recipient_delimiter = + smtpd_tls_cert_file = /etc/postfix/ssl/mail.firewall-services.com.crt smtpd_tls_key_file = /etc/postfix/ssl/mail.firewall-services.com.key smtpd_tls_security_level = may smtpd_sasl_path = smtpd smtpd_sasl_auth_enable = yes smtpd_sasl_security_options = noanonymous smtpd_sasl_tls_security_options = noanonymous smtpd_tls_auth_only = yes smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_invalid_hostname, reject_non_fqdn_hostname, reject_non_fqdn_sender, reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_sender_domain, reject_unknown_recipient_domain, reject_unauth_destination, reject_unauth_pipelining, reject_rbl_client zen.spamhaus.org, reject_rbl_client psbl.surriel.com, reject_rbl_client dnsbl.sorbs.net, reject_rbl_client bl.spamcop.net, reject_rbl_client cbl.abuseat.org, reject_rbl_client b.barracudacentral.org, reject_rbl_client dnsbl-1.uceprotect.net content_filter = amavisfeed:[127.0.0.1]:10024

/etc/postfix/ldap_transport.cf (ce fichier est utilisé par postfix pour déterminer vers quel serveur interne on doit router le mail. Dans ce cas, on pourrait faire une configuration statique en pointant sur notre unique serveur interne, mais avec cette configuration, on peut ajouter d'autres serveurs internes sans se soucier d'adapter la configuration du proxy frontal)

server_host = ldap://ldap.firewall-services.com bind = yes bind_dn = cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com bind_pw = dsa_p@ssw0rd version = 3 start_tls = yes search_base = dc=firewall-services,dc=com query_filter = (&(objectClass=gosaMailAccount)(|(mail=%s)(gosaMailAlternateAddress=%s))) result_attribute = gosaMailServer result_format = smtp:[%s]

/etc/postfix/ldap_domains.cf (ce fichier est utilisé pour récupérer la liste des domaines gérés par les serveurs internes)

server_host = ldap://ldap.firewall-services.com bind = yes bind_dn = cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com bind_pw = dsa_p@ssw0rd version = 3 start_tls = yes search_base = dc=firewall-services,dc=com query_filter = (&(objectClass=fdPostfixServer)(|(postfixMyDomain=%s)(postfixMyDestinations=%s))) result_attribute = postfixMyDomain,postfixMyDestinations

/etc/postfix/ldap_recipients.cf (ce fichier est utilisé pour récupérer la liste des adresses mails valides)

server_host = ldap://ldap.firewall-services.com bind = yes bind_dn = cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com bind_pw = dsa_p@ssw0rd version = 3 start_tls = yes search_base = dc=firewall-services,dc=com query_filter = (&(|(objectClass=gosaMailAccount)(objectClass=mailAliasRedirection)(objectClass=mailAliasDistribution))(|(mail=%s)(gosaMailAlternateAddress=%s))) result_attribute = gosaMailServer,gosaMailAlternateAddress
Les 3 derniers fichiers contiennent le mot de passe de l'utilisateur cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com pensez donc à restreindre les droits d'accès: chown :postfix /etc/postfix/ldap_*.cf chmod 640 /etc/postfix/ldap_.cf

Configuration de l'authentification

Postfix va utiliser le démon saslauthd pour authentifier les utilisateurs. Ce démon saslauthd vérifiera les identifications sur l'annuaire LDAP

/etc/sysconfig/saslauthd

# Directory in which to place saslauthd's listening socket, pid file, and so # on. This directory must already exist. SOCKETDIR=/var/run/saslauthd # Mechanism to use when checking passwords. Run "saslauthd -v" to get a list # of which mechanism your installation was compiled with the ablity to use. MECH=ldap # Options sent to the saslauthd. If the MECH is other than "pam" uncomment the next line. DAEMONOPTS="--user saslauth" # Additional flags to pass to saslauthd on the command line. See saslauthd(8) # for the list of accepted flags. FLAGS="-O /etc/saslauthd.conf"

/etc/saslauthd.conf

ldap_servers: ldap://ldap.firewall-services.com ldap_search_base: ou=people,dc=firewall-services,dc=com ldap_filter: (&(uid=%u)(objectClass=gosaMailAccount)) ldap_bind_dn: cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com ldap_bind_pw: dsa_p@ssw0rd ldap_start_tls: yes ldap_auth_method: bind ldap_version: 3

On peut maintenant démarrer les services saslauthd et postfix

Configuration du serveur interne

Installation des composants

On va utiliser dovecot pour la remise des mails dans la boite finale des utilisateurs (via son service LMTP), on l'installe donc maintenant, pour la configuration, vous pouvez regarder cette page

yum install postfix dovecot

Configuration de postfix

/etc/postfix/main.cf

queue_directory = /var/spool/postfix command_directory = /usr/sbin daemon_directory = /usr/libexec/postfix data_directory = /var/lib/postfix mail_owner = postfix myhostname = mail.firewall-services.com mydomain = mail.firewall-services.com mydestination = localhost mail.firewall-services.com mynetworks = 10.10.0.0/16 recipient_delimiter = + local_recipient_maps = $alias_maps alias_maps = hash:/etc/aliases, $virtual_alias_maps alias_database = hash:/etc/aliases virtual_alias_domains = ldap:/etc/postfix/ldap_domains.cf virtual_alias_maps = ldap:/etc/postfix/ldap_users.cf, ldap:/etc/postfix/ldap_groups.cf, ldap:/etc/postfix/ldap_alias.cf home_mailbox = Maildir/ mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp

/etc/postfix/ldap_users.cf (recherche des adresses utilisateurs)

server_host = ldap://ldap.firewall-services.com bind = yes bind_dn = cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com bind_pw = dsa_p@ssw0rd version = 3 start_tls = yes search_base = dc=firewall-services,dc=com query_filter = (&(objectClass=gosaMailAccount)(|(mail=%s)(gosaMailAlternateAddress=%s))) result_attribute = uid,gosaMailForwardingAddress

/etc/postfix/ldap_groups.cf (recherche des adresses de groupes)

server_host = ldap://ldap.firewall-services.com bind = yes bind_dn = cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com bind_pw = dsa_p@ssw0rd version = 3 start_tls = yes search_base = dc=firewall-services,dc=com ldap_groupmembers_attribute_type = dn query_filter = (&(objectClass=gosaMailAccount)(|(mail=%s)(gosaMailAlternateAddress=%s))) result_attribute = uid,gosaMailForwardingAddress special_result_attribute = member

/etc/postfix/ldap_alias.cf (recherche des adresses alias)

server_host = ldap://ldap.firewall-services.com bind = yes bind_dn = cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com bind_pw = dsa_p@ssw0rd timeout = 5 version = 3 start_tls = yes search_base = dc=firewall-services,dc=com query_filter = (&(|(objectClass=mailAliasDistribution)(objectClass=mailAliasRedirection))(mail=%s)) result_attribute = gosaMailAlternateAddress,gosaMailForwardingAddress

/etc/postfix/ldap_domains.cf (utilisé pour obtenir la liste des domaines gérés par notre serveur interne)

server_host = ldap://ldap.firewall-services.com bind = yes bind_dn = cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com bind_pw = dsa_p@ssw0rd version = 3 start_tls = yes search_base = cn=mail,ou=servers,ou=systems,dc=firewall-services,dc=com query_filter = (&(objectClass=fdPostfixServer)(|(postfixMyDomain=%s)(postfixMyDestinations=%s))) result_attribute = postfixMyDomain,postfixMyDestinations
Les 4 derniers fichiers contiennent le mot de passe de l'utilisateur cn=mail,ou=DSA,dc=firewall-services,dc=com pensez donc à restreindre les droits d'accès: chown :postfix /etc/postfix/ldap_*.cf chmod 640 /etc/postfix/ldap_.cf

Voilà, la partie postfix est terminée, après avoir configuré dovecot vous pourrez tester votre nouvelle installation