Installer les drivers DAHDI depuis ELrepo

Jusqu'à maintenant, on utilisait les drivers DAHDI (et mISDN) fournit par atrpms. Mais ces drivers ne sont plus maintenus pour les kernel récent. Il vaut donc mieux passer sur ceux fournit par ELrepo

db yum_repositories set elrepo repository Name 'ELRepo.org Community Enterprise Linux Repository - el5' \ MirrorList 'http://elrepo.org/mirrors-elrepo.el$releasever' status enabled \ GPGCheck yes GPGKey http://elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org expand-template /etc/yum.smerepos.d/sme-base.repo

On peut maintenant installer les drivers, selon la variante du kernel utilisé

yum install kmod-dahdi

ou

yum install kmod-dahdi-PAE

L'avantage de ces drivers c'est qu'ils utilisent weak-modules, et n'ont donc pas besoin d'être mis à jour à chaque mise à jour du kernel (puisque l'ABI reste stable sur CentOS)