Monitoring des trunsk mSIDN sur FOP

FreePBX ne supporte pas nativement les trunks mISDN, donc il ne génère pas la configuration nécessaire.

Il faut éditer le fichier /opt/freepbx/panel/op_button_custom.cfg et ajouter à la main:

[_mISDN/1.*]
Position=73
Label="ISDN 1"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default
[_mISDN/2.*]
Position=74
Label="ISDN 2"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default
[_mISDN/3.*]
Position=75
Label="ISDN 3"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default
[_mISDN/4.*]
Position=76
Label="ISDN 4"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default
[_mISDN/5.*]
Position=77
Label="ISDN 5"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default
[_mISDN/6.*]
Position=78
Label="ISDN 6"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default
[_mISDN/7.*]
Position=79
Label="ISDN 7"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default
[_mISDN/8.*]
Position=80
Label="ISDN 8"
Extension=-1
Icon=3
Panel_Context=default

exemple pour 8 lignes (4 lignes T0)