OpenVPN sur ChromeOS

ChromeOS supporte OpenVPN de base, mais l'interface pour la configuration est ..... pour le moins sommaire. Peu de chance que vous y trouviez les paramètres que vous devez entrer. Il existe par contre pleins d'autres options supportées, elles n'apparaissent simplement pas dans l'interface. Pour contourner ça, il faut créer un fichier de configuration ONC qui décrit la configuration de votre VPN, puis l'importer sur le système.

ONC est un format JSON permettant de décrire les paramètres réseau (profile WiFi, VPN etc...)

La documentation du format ONC est disponible ici

À priori, ChromeOS ne supporte pas OpenVPN en mode bridge (pas depuis l'interface, ni dans les fichiers ONC)

Configuration du fichier ONC

{ "Certificates": [ { "GUID": "{___GUIDCA___}", "Type": "Authority", "X509": "___CACRT___" } ], "NetworkConfigurations": [ { "GUID": "{___GUIDNET___}", "Name": "___NAME___", "Type": "VPN", "VPN": { "Host": "___HOST___", "OpenVPN": { "ClientCertType": "None", "CompLZO": "true", "KeyDirection": "1", "NsCertType": "server", "Port": ___PORT___, "Proto": "udp", "ServerCARef": "{___GUIDCA___}", "ServerPollTimeout": 360, "Username": "___USERNAME___", "Verb": "3", "RenegSec": 86400, "TLSAuthContents": "___TAKEY___", }, "Type": "OpenVPN" } } ], "Type": "UnencryptedConfiguration" }

Voici les valeurs a remplacés dans le fichier :

___GUIDCA___ : Une valeur GUID (indiqué 2 fois dans le fichier ONC) :

sed -i -e "s/___GUIDCA___/$(cat /proc/sys/kernel/random/uuid)/g" openvpn.onc

___CACRT___ : Le fichier cacert.crt renommé en cacert.pem

___GUIDNET___ : Une valeur GUID :

sed -i -e "s/___GUIDNET___/$(cat /proc/sys/kernel/random/uuid)/g" openvpn.onc:

___NAME___ : Le nom de la connexion VPN

___HOST___ : L'hôte de la connexion VPN au format sas.domain.tld

___PORT___ : Le port de connexion, par défaut 1194 mais utiliser plutôt le port 1197

___USERNAME___ : Le nom d'utilisateur pour la connexion VPN

___TAKEY___ : Le fichier takey.pem

Attention ! Le fichier takey.pem doit être injecté d'une manière bien spéciale pour que le fichier ONC soit correctement parsé par ChromOS

En effet, le fichier doit être uniquement sur une seule ligne, pour cela il faut utiliser des retours chariot \n à chaque fin de ligne. Il faut également prendre soin de bien supprimer l'entête du fichier takey.pem ce qui donne à la fin quelque chose de ce format-là :

"TLSAuthContents": "-----BEGIN OpenVPN Static key V1-----\nxxxxx\nxxxxx\n......\nxxxxx\n-----END OpenVPN Static key V1-----\n",

À ce stade, si votre fichier ONC est correctement configuré, il vous faut maintenant récupérer le certificat utilisateur au format PKCS #12 (user.p12). Une fois fait vous devez mettre à disposition ces 2 fichiers (.onc et .p12) accessibles sur une page web publique pour les récupérer sur le ChromeOS.

Configuration du ChromeOS

Une fois que votre ChromeOS à accès au web, accéder à vos 2 fichiers configurés via chrome. Vous pouvez les récupérer directement depuis Google Drive en partageant directement avec l'adresse e-mail du compte Google. Ou bien faire un CTRL + S si votre fichier s'affiche dans le navigateur. Vous devriez pouvoir télécharger les fichiers dans le répertoire “Téléchargement” affichable depuis “Menu > Files”.

Rendez-vous à présent dans le Gestionnaire de certificats :

chrome://settings/certificates

et cliquer bien sur Importer et associer à l'appareil ... pour sélectionner le fichier user.p12 Celui-ci vous demandera le mot de passe de chiffrement, laissez vide si vous n'en n'avez pas précisé un.

Rendez-vous sur chrome://net-internals/#chromeos et importez le fichier ONC. Celui-ci devrais vous afficher le message “ONC file successfully parsed”, si ce n'est pas le cas, votre fichier ONC n'est pas valide, il vous faut tous recommencer dans la joie et la bonne humeur :D

Si le fichier ONC est bien parsé, rendez-vous directement dans chrome://settings puis dans le menu Connexion Internet > Réseau privé, votre connexion VPN est présent ici. Cliquez dessus pour lancer la configuration.

Tous les éléments sont logiquement déjà pré-remplis, vérifiez bien que le Certificat utilisateur soit bien sélectionné puis rentrez à présent le nom d'utilisateur et le mot de passe. La connexion VPN est établie.

Configuration du client RDP

La connexion RDP s'établie grâce à une application tierce, ici : 2X Client for RDP

Elle est simple, fluide et supporte bien le mappage clavier, vous pouvez directement l'installer depuis ChromeOS grâce à ce lien : https://chrome.google.com/webstore/detail/2x-client-for-rdpremote-d/jbefefbcoggageojgcmipnfgjlekmpjp

L’application est directement ajouté dans le menu de ChromeOS

Vous pouvez directement vous connecter en indiquant le nom de la machine ; le nom d'utilisateur au format DOMAINE.LOCAL\user et le mot de passe.

Vous aller ensuite tomber directement sur le prompt windows qui va vous redemander les mêmes informations