Gestion du parfeu sur SME

Voici quelques astuce pour utiliser IPTABLE sur une SME.

Couper le parfeu

/etc/init.d/iptables stop chkconfig iptables off
L'arrêt supprimera toutes les règles IPTABLE, il n'est pas possible de relancer directement ce service

Relancer le parfeu

/etc/init.d/masq start signal-event remoteaccess-update /etc/init.d/fail2ban restart